安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	山东复圣化工有限公司二车间“三化改造”及除尘设施改造提升项目安全设施竣工验收评价

	项目简介
	依托原有二氯异氰尿酸悬浊液自流入转鼓抽滤，滤饼经皮带输送至中和混料器，滤液进入环保污水处理站处理；将碳酸钠吨包运至碳酸钠自动上料料仓，经罗次风机引风将环境空气和碳酸钠粉风送至四楼碳酸钠料仓，再经小碱仓称重后用皮带送至中和混料器与二氯异氰尿酸滤饼混合，反应生成二氯异氰尿酸钠湿品，通过进料U型钛螺旋经细混机细混后，再经送入流化床干燥烘干，经振动流化床干燥后，干燥后的粉剂经物料输送系统送至造粒前料仓，再经造粒机造粒后，通过振动筛筛分后装吨袋，吨包自动称重包装后由单轨吊转运至物料暂存区。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	辛磊
	

	项目组成员
	王 静
	

	
	刘卫国
	

	
	赵云峰
	

	
	马琳琳 
	

	报告编制人
	辛磊
	

	报告审核人
	赵燕
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	孙虎
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全
评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2025.12.5
	马琳琳、辛磊
	初访

	
	2026.4.15
	马琳琳、辛磊
	现场考察

	
	2026.4.20
	马琳琳、辛磊
	现场检查

	
	2026.5.15
	马琳琳、辛磊
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2026.6.10

	有必要公开的其它内容：
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[bookmark: _Toc39158200]一、单位名称、性质及负责人
建设单位：山东复圣化工有限公司
注册地址：泰安市宁阳县经济开发区葛石路南首路东
法定代表人：张清乾
注册资本：5000万(元)
公司类型：其他有限责任公司
二、项目基本情况
项目名称：二车间“三化改造”及除尘设施改造提升项目
建设地点：山东复圣化工有限公司厂区内
建设单位：山东复圣化工有限公司
法定代表人：张清乾
项目性质：改建危险化学品建设项目
项目投资：总投资约2000万元
建设内容：为实现生产装置的机械化、自动化，改善现场作业环境，降低能源消耗，不新增产能情况下对二氯异氰尿酸钠项目进行技术改造。项目租赁山东克林化工有限公司土地，拆除原有二车间南干燥造粒间东半部建筑物1200㎡，并原址新建厂房2120㎡，配套配电室和空氮站。对照《化工企业氯气安全技术规范》(GB11984-2024)将液氯储存气化装置进行隐患整改。项目使用原料二氯异氰尿酸自产，纯碱外购。主要购置物料暂存釜、转鼓抽滤、中和粗混机、细混机、流化床干燥、造粒自动上料系统、造粒机、振动筛等。依托原有二车间氯化工序将反应好的二氯异氰尿酸悬浊液经泵打入新厂房暂存釜，经转鼓抽滤，滤饼经皮带输送至中和粗混机，和经自动上料输送来的纯碱混合反应后，经细混机再经流化床干燥烘干后，风送至造粒机造粒。项目投产后，将人工包装改成机械化传输。项目年新增综合能源消费量-4.18tce(当量值)、-10.25(等价值)。新上负压抽吸和除尘系统，解决空间无组织气体和飘逸粉尘排放。
劳动定员：本项目劳动定员为33人，管理人员依托公司原有人员，操作人员均从公司中按照工艺技术要求进行选拔调配，不新增劳动人员，操作人员实行三班制，每班工作8小时。
该项目产品二氯异氰尿酸钠用作工业水杀菌剂、饮用水消毒剂、游泳池杀菌消毒剂、织物整理剂等，属于《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）条文说明表2中所列精细化工产品第9类日用化学品和防臭防霉剂类，且该公司罐区储存容积满足《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）第1.0.2条的适用条件，因此本项目采用《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）进行设计。
根据《危险化学品目录（2015版）》原国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号（2022年第8号公告，2026年第3号公告修改）的规定，该建设项目在生产过程中涉及的危险化学品为二氯异氰尿酸、氯、次氯酸钠（含有效氯＞5%）、氢氧化钠，其中氯为剧毒品。该项目液氯储存气化装置隐患整改涉及的氯为重点监管的危险化学品，不涉及重点监管危险化工工艺，涉及的液氯库房构成危险化学品二级重大危险源。
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[bookmark: _Toc314037410][bookmark: _Toc10634][bookmark: _Toc29785]第一节 评价单元的划分
一、评价单元的划分原则
划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，为便于评价工作的进行，提高评价工作的准确性，评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布，有机结合起来进行划分，还可以按评价的要求将一个评价单元再划分为若干个子单元或更细致的单元。由于评价要求和目的不同，各类评价方法均有自身的特点，只要达到评价目的，评价单元的划分并不要求绝对一致。
评价单元的划分应遵循以下原则：
1、以危险有害因素的类别为主划分评价单元
（1）对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等影响系统的危险有害因素的分析和评价，宜将整个系统作为一个评价单元。
（2）将具有共性危险有害因素的场所和装置划分为一个评价单元。
①按危险、有害因素的类别各划分一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险、有害因素的不同）划分子单元分别评价；
②按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元。
2、以装置特征和物质特征划分评价单元
（1）按装置的工艺功能划分
（2）按布置的相对独立性划分
①以安全距离、防火墙、防火堤、隔离带等与（其他）装置隔开的区域或装置部分作为一个评价单元；
②贮存区域内通常以一个或共同防火堤（防火墙、防火建筑物）内的贮罐、贮存空间作为一个评价单元。
（3）按工艺条件划分
按操作温度、压力范围的不同，划分不同的评价单元；按开车、加料、卸车、正常运转、添加剂、检修等的不同作业条件划分评价单元。
（4）按储存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分
①一个贮存区域内（如危险品库）贮存不同的危险物质，为了能够正确识别其相对危险性，可作不同单元处理；
②为避免夸大评价单元的危险性，评价单元的可燃、易燃、易爆等物质应有最低限量。
（5）按重点设备或区域危险划分
根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个评价单元，将危险、有害因素大且资金密度大的区域作为一个评价单元，将危险、有害因素特别大的区域、装置作为一个评价单元，将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大评价单元。
3、依据评价方法的有关规定划分评价单元。
二、评价单元的分析过程
由于项目的地理位置应考虑地质、地形地貌、水文、气象条件、周围环境、交通运输条件、自然灾害、消防等方面的危险有害因素；厂区总平面布置主要从功能分区、防火间距和安全间距、风向、建筑物朝向、危险化学品道路、贮运等方面识别危险有害因素；建筑物从厂房的生产火灾危险性分类、耐火等级、结构、占地面积、防火间距、安全疏散等方面识别危险有害因素。故以危险有害因素的类别为主划分评价单元的原则，将项目选址、总平面布置及建筑作为一个综合评价单元。
由于装置区的设备、设施的危险、有害因素具有共性，根据具有共性危险有害因素的场所和装置宜划分为一个评价单元的原则，将主要工艺装置、设备、设施划分为一个单元。
由于各公用工程和辅助设施的功能不同，同时每一部分的布置具有相对独立性，故以装置特征和物质特征划分评价单元的原则，将公用工程和辅助设施划分为一个评价单元。
安全管理是以保证该项目建成后生产过程安全为目的的现代化、科学化的管理。它包括：管理制度的制订、从业人员的资格及人员培训、安全管理组织的设置、事故应急救援预案的建立与演练等方面，它作为评价对象的一个相对独立部分，宜划分为一个评价单元进行评价。
三、评价单元的划分结果
根据上述常用的评价单元划分原则和方法，按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的要求，结合该项目储存工艺特点和总图布置的实际情况，本次评价划分了以下四个评价单元：
表4.1-1 评价单元划分表
	序号
	单元
	主要内容

	1
	选址、总图布置单元
	选址、总图布置

	2
	设备、设施单元
	储存设备和安全设施

	3
	公用辅助工程单元
	供配电、给排水、自控、消防、防雷防静电、通风、电讯、供热、供气等

	4
	安全管理单元
	安全生产管理组织机构、管理制度、操作规程、应急救援、信息化建设、人员培训和日常管理


[bookmark: _Toc49]第二节 评价方法的选择
一、评价方法的介绍
安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。目前，安全评价方法有很多种，每种评价方法都有其适用范围和应用条件，选择安全评价方法时应根据安全评价的特点、具体条件和需要，针对被评价系统的实际情况、特点和和评价目标，经过认真地分析、比较来选择；必要时，应根据评价目标的要求，选择几种安全评价方法进行安全评价，互相补充、分析综合和相互验证，以提高评价结果的可靠性。
1、安全检查表分析法
根据有关安全规范、标准、制度及其他系统分析方法分析的结果，系统地对一个生产系统或设备进行科学的分析，找出各种不安全因素，依据检查项目把找出的不安全因素以问题清单的形式制成表，以便于实施检查和安全管理，这种表称为安全检查表。安全检查表分析法就是制订安全检查表，并依据此表实施安全检查和诊断的系统安全分析方法。
安全检查表分析法的核心是安全检查表的编制和实施。安全检查表必须包括系统或子系统的全部主要检查点，不能忽略那些主要的、潜在的危险因素，而且还应从检查点中发现与之有关的其他因素。
安全检查表分析利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害特性进行判别检查。
安全检查表分析可适用于工程、系统的各个阶段。安全检查表可以评价物质、设备和工艺，常用于专门设计的评价，检查表也能用于在新工艺（装置）的早期开发阶段，判定和估测危险，还可以对已经运行多年的装置的危险进行评价。
2、危险度评价法
危险度评价法是一种危险指数评价法，通过从物质、容量、温度、压力和操作五个方面，对单元内潜在危险因素进行量化分析，然后累计分值，从而确定单元的危险等级。危险等级分为三个等级：高度危险（Ⅰ级）、中度危险（Ⅱ级）与低度危险（Ⅲ级）。
3、预先危险性分析
预先危险分析（PHA）也可称为危险性预先分析，对系统存在的危险因素类型、来源、出现的条件，导致事故的结果以及有关防范措施等作一概略分析方法。
4、外部安全防护距离计算
根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）要求，采用中国安全生产科学研究院研发的《重大危险源区域定量风险评价软件》2.1版进行定量风险评价，使用定量分析法计算个人风险及社会风险值，确定外部安全防护距离。
二、安全评价方法的选择
依据原国家安全生产监督管理总局《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）及《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的要求，对该项目安全设施竣工验收的安全评价，安全评价方法的选择应以安全检查表的方法为主，其他方面的安全评价为辅的原则，选择国际、国内通行的安全评价方法。故本次验收评价选用安全检查表法、预先危险性分析、危险度、外部安全防护距离确定对各个评价单元进行评价。对关键装置和重点部位采用危险度评价法。不同单元评价方法选择的具体情况如下：
表4.2-1 选用的安全评价方法
	方法
单元
	安全检查表
	危险度
	预先危险性分析
	外部安全防护距离计算

	选址、总图布置
	√
	
	
	

	设备、设施单元
	√
	√
	√
	√

	公用辅助工程单元
	√
	
	√
	

	安全管理单元
	√
	
	
	


注：表中“√”表示评价单元所采用的评价方法。




[bookmark: _Toc6946][bookmark: _Toc27876]第二节 安全对策措施及建议
一、对存在问题隐患的建议
表7.2-1 现场隐患及整改建议
	序号
	现场不符合项
	检查依据
	整改建议

	1
	空氮站氮气储罐压力表无上限标识。
	TSG21-2016/XG1-2020 第9.2.1.2条
	标记上限。

	2
	空氮站氮气储罐未固定。
	TSG21-2016/XG1-2020）第7.2.2.1条
	对储气罐进行了固定。

	3
	管道无小心灼烫、小心碰头等警示标识。
	GB12801-2025
第5.7.4条
	增加警示标志。

	4
	储液槽进料管道无介质标识。
	GB12801-2025
第5.7.4条
	增加介质标识。

	5
	纯碱料仓无设备标识。
	GB5083-2023
第7.1条
	增加设备标识。


二、隐患整改情况复查结果
表7.2-2 现场隐患及整改情况
	序号
	现场不符合项
	整改情况
	结论

	1
	空氮站氮气储罐压力表无上限标识。
	已标记上限。
	已整改

	2
	空氮站氮气储罐未固定。
	已对储气罐进行了固定。
	已整改

	3
	管道无小心灼烫、小心碰头等警示标识。
	已增加警示标志。
	已整改

	4
	储液槽进料管道无介质标识。
	已增加介质标识。
	已整改

	5
	纯碱料仓无设备标识。
	已增加设备标识。
	已整改





[bookmark: _Toc12211]第二节 评价结论
1、该项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离
该项目建设地点位于泰安市宁阳县宁阳化工产业园山东复圣化工有限公司现有厂区内，满足当地工业布局和城市规划要求。该项目与周边的居民区、单位、道路等的间距符合《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《公路安全保护条例》等国家和行业标准规范的要求。
该项目内存在的危险、有害因素和可能发生的各类事故，对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响，项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对项目的影响，当地自然条件对项目的影响均可接受。
2、该项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平
该项目安全设计专篇所设计的安全设施，在项目建设施工过程中已基本予以采纳，未采取的已进行整改；已采取的安全设施符合国家现行法律、法规、标准、规范的要求。
3、该项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平
该项目生产装置采用的工艺成熟，设备（设施）的设计、制造、检验是按现行有关标准、规范。工序选取的工艺参数配置合理，在运行中按设计要求配置的安全保护装置动作灵敏，运转正常，有效地保证了正常运行，自试运行以来未发生生产安全事故。
因此，该项目的技术、工艺和装置、设备（设施）安全、可靠，满足项目安全运行的要求。
4、该项目试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患的整改情况
该项目试生产过程未发现明显设计缺陷，评价组提出的事故隐患和企业试生产过程中发现的问题，企业均采取了积极整改，消除了隐患。
5、该项目试生产（使用）后具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件
根据该项目安全设施采用情况、试运行情况、隐患整改情况及国家现行的有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定，评价组认为：
山东复圣化工有限公司二车间“三化改造”及除尘设施改造提升项目在设计、施工和试运行过程中，遵守了国家对该项目实施“三同时”的要求，即安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；其现有的与之配套的安全设施符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准的要求；该公司对本报告中提出的各项隐患进行了整改；该项目试运行状况和安全管理正常、安全、可靠，目前的安全状况符合安全生产的要求，具备安全生产和安全设施竣工验收的条件。
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