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	完成时间
	2026年6月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	熊克书
	S011035000110192001546
	027024

	项目组成员
	谢雨飞
	20211004636000000716
	36230354334

	
	程冬红
	1500000000301714
	026812

	
	曾淑慧
	03320241036000001117
	36250437078

	
	于志勇
	2014033230330000003310230030
	51190209624

	
	刘二平
	03320241036000000887
	37250438462

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	熊克书2026年3月13日
谢雨飞2026年3月13日

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	[bookmark: OLE_LINK82]越凯（江西）新材料有限公司2025年12月15日取得吉水县发展和改革委员会颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》，备案项目名称为：越凯江西新材料有限公司电子化学品及化工原料生产项目。项目统一代码为：2505-360822-04-05-753978。本项目属于危险化学品仓储〔G5942〕行业和〔C2619〕化学原料和化学制品制造业。
越凯(江西)新材料有限公司越凯江西新材料有限公司电子化学品及化工原料生产项目主体工程包含生产车间：101甲类车间（甲类）、102丙类车间（丙类）。
储存及装卸设施：201甲类仓库（甲类）、 202丙类仓库（丙类）、203-1甲类罐组（甲类）、203-2丁类罐组（丁类）、仓库装卸区、槽车装卸区。辅助生产设施：401综合楼（民建）、402门卫（民建）、301初期雨水池（有效容积450m³）、302事故应急池（有效容积960m³）、303消防设施区（有效容积864m³）、304废水处理区、305空压、制氮及变配电区及管架等。公用工程设施：供水、供电、供气、消防、制氮等公用工程辅助设施。
产品规模为：项目涉及产品有车用尿素溶液2000t/a、车用电池液/蓄电池电解液500t/a、车用冷却液200t/a、多用途清洁剂200t/a、除垢剂100t/a、半导体清洗剂300t/a、酸性蚀刻液B 2000t/a、碱性蚀刻液1000t/a、酸性蚀刻液A 500t/a、PCB粗化液A500t/a、PCB黑化液A500t/a以及水处理剂系列产品、稀释调配化工原料等，项目产品的方案和规模详见报告2.4.3 .1章节；
此外本项目还涉及储存经营并需要进行分装作业的危险化学品（具体的方案和规模详见报告2.4.3.2章节）和项目储存经营（不拆包分装）的化学品（具体的方案和规模详见报告2.4.3.3章节）

	工艺流程
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