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	项目简介
	[bookmark: _Hlk166193957]江西万华环保材料有限公司（以下简称“该企业”）成立于2016年10月08日，注册地位于江西省南昌市安义县工业园区东阳大道，法定代表人为张建强。经营范围包括建筑材料、化工产品及原料（危险化学品除外）、技术转让、技术服务；胶粘剂；涂料及建筑辅材 （危险化学品除外）生产、销售；金属材料、建筑装潢材料、运动器材、人造草坪、苗木、花卉销售；防水工程、防腐工程、保温工程、装饰工程、装修工程、体育场地设施工程、市政公用工程、地坪工程、绿化工程的施工；仓储服务；运输代理服务；物业管理服务；自有房产租赁；餐饮服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，煤炭及制品销售。（危险化学品除外）（国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江西万华环保材料有限公司于安义县高新技术产业园区东阳大道77 号建设有万华产业园，园内建设有江西万道新材料有限公司年产10000吨水性防水涂料项目和江西省晶磊工程新技术开发有限公司年产3万吨低碳特种新型建筑材料中试线项目，其中江西万道新材料有限公司年产10000吨水性防水涂料项目于2020年9月完成了安全验收，江西省晶磊工程新技术开发有限公司年产3万吨低碳特种新型建筑材料中试线项目于2023年2月完成了安全设施设计，进行了试生产。
根据园区发展要求，2024年江西万华环保材料有限公司对万华产业园内原有的江西万道新材料有限公司年产10000吨水性防水涂料项目和江西省晶磊工程新技术开发有限公司年产3万吨低碳特种新型建筑材料中试线项目进行整合重组并重新立项。于2024年07月26日经安义县科技和信息化局在江西省投资项目在线审批监管平台备案：江西万华年产3万吨特种新型建筑材料及1万吨水性防水涂料中试线项目（项目统一代码为：2407-360123-07-02-447884）。

	工艺流程
	1、工艺流程说明
（1）80%丙烯酸水溶液配置
向丙烯酸中间罐内加入一定量纯水，槽罐车做好防静电接地和卸车检查后，连接好卸车软管，打开丙烯酸装卸泵进行卸车，99%丙烯酸卸至纯水内，卸车完毕，继续往丙烯酸中间罐内加入定量的纯水，配置成80%丙烯酸水溶液储存备用（火灾危险类别为丙类）。丙烯酸中间罐设置了液位高限报警，高高限联锁停丙烯酸输送泵，设置了低限报警，低低限联锁停丙烯酸输送泵。
（2）纯水制备：采用3t/h纯水机进行纯水制备，纯水制备后储存于纯水罐，用于后续生产。
（3）A、B料预配
A料预配：丙烯酸、丙烯酸羟乙酯、丙烯酸羟丙酯、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、功能单体192/191等小单体以及纯水分别从储罐泵送至A料预混釜，或者人工计量加入，密封缓慢搅拌至完全溶解，配置成A混合液。泵送至A滴加罐。
B料预配：B料预混釜内依次添加水、维生素C，吊白块，或者亚硫酸氢钠等还原剂，以及巯基丙酸（巯基乙醇)、SMAS等链转移剂，配置成B混合液。配制好后，将溶液泵送至B滴加罐。
C料预配：C料预混釜内一次添加一定量的纯水、片碱配置成碱液。配制好后，将溶液泵送至液碱计量罐备用。
（3）聚醚预配
聚醚预混釜中依次加入水、固体聚醚、片碱、次磷酸钠、丙烯酸和丙烯酸羟乙酯等小单体、过硫酸铵和双氧水等氧化剂、微量硫酸亚铁催化剂，并且密封缓慢搅拌，配置成釜底液。固体聚醚为片状固体，投料过程基本无粉尘产生，过硫酸铵投加时会有少量粉尘产生。配置好的溶液泵送至反应釜。
（4）聚合
配制好的釜底液体全部泵送至反应釜后，通过滴加罐向反应釜内（釜内常压、常温）滴加A混合液和B混合液，1h滴加完毕，反应过程中，反应釜、滴加罐、预混罐共同组成密闭系统，反应过程基本无废气产生，反应周期为1小时。
（5）熟化：滴加完成后，在当前温度下继续保温反应1h，熟化，提高单体转化率。
（6）母液检测：中和工序完成后，取小样进行母液检测。
（7）母液出料：检测合格品即可出料，转移至母液储罐罐均化储存，不合格产品直接返回工序继续进行反应。
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