
安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	新泰市明瑞化工有限公司安全现状评价

	项目简介
	新泰市明瑞化工有限公司位于新泰市翟镇工业园区，该公司成立于2001年，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘守伟。公司注册资本3000万元，总占地面积4.4万平方米，现有员工94人，其中生产人员50余人，车间操作人员实行“三八”工作制。公司主要产品为硫酸，设计规模为年产30万吨。余热发电能力为12MW。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	辛磊
	

	项目组成员
	马琳琳
	

	
	王 静
	

	
	赵云峰
	

	
	刘卫国
	

	报告编制人
	辛磊
	

	报告审核人
	赵 燕
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	孙虎
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2025.12.26
	马琳琳  辛磊
	初访

	
	2026.1.16
	马琳琳  辛磊
	现场考察

	
	2026.1.17
	马琳琳  辛磊
	现场检查

	
	2026.3.16
	马琳琳  辛磊
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2026.5.13

	有必要公开的其它内容：
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现场照片
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第二章 企业概况
第一节 企业简介
1、企业情况
新泰市明瑞化工有限公司位于新泰市翟镇工业园区，该公司成立于2001年，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘守伟。公司注册资本3000万元，总占地面积4.4万平方米，现有员工94人，其中生产人员50余人，车间操作人员实行“三八”工作制。公司主要产品为硫酸（98%、93%），设计规模为年产30万吨。余热发电能力为12MW。

该公司建立有比较健全的安全管理制度、各级各类人员的安全生产责任制及各职能部门安全职责，成立了以各职能部门、安全管理部门负责人等为领导机构成员的事故应急救援组织机构；建立了本单位安全领导小组，设置安全管理机构—安全部，配备专职安全管理人员2名（含安全总监，均为化工安全类注册安全工程师），均考核合格，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》原国家安全生产监督管理总局令第41号（总局令第79、89号修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令260号令第303、311、357号修正）第十条、安监总管三[2010]186号及鲁应急发〔2025〕3 号文的要求；该公司任命江学余为安全总监（为化工安全类中级注册安全工程师)，负责该公司安全生产工作，符合《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省生产经营单位安全总监制度实施办法>的通知》（鲁政办字〔2025〕137号）第四条、《山东省安全生产条例》山东省第十二届人大常委会公告[2017]第168号（2021年山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第二十一条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》原国家安全生产监督管理总局令第41号（总局令第79、89号修订）第十六条及鲁应急发〔2025〕3 号文的规定。

该公司主要负责人刘守伟，齐鲁工业大学应用化工技术专科毕业（2024年7月），符合安监总局令第41号（总局令第79、89号修改）、鲁应急发[2025]3号文的规定。

该公司技术负责人朱树良，山东广播电视大学化工专科毕业（1989年7月），一直从事化工生产工作，符合安监总局令第41号（总局令第79、89号修改）的规定。
该项目安全负责人魏勇，中国石油大学（华东）石油化工技术专业专科学历（2024年1月），同时管理生产、设备设施及装置运行，一直从事化工生产工作，符合安监总局令第41号（总局令第79、89号修改）、鲁应急发[2025]3号文的规定。
该公司于2026年3月31日变更了《安全生产许可证》（编号：（鲁）WH安许证字[2023]090020号），有效期至2026年5月22日；2025年5月21日依法换取了《危险化学品登记证》（证书编号：37092500062），有效期至2028年8月5日；2026年3月31日变更了《非药品类易制毒化学品生产备案证明》（证书编号：鲁3S370900250300001），有效期至2029年3月30日。上次安全生产许可证许可范围为硫酸30万吨/年、二氧化硫（中间产品）19.6万吨/年、三氧化硫（中间产品）24.5万吨/年；本次安全生产许可证许可范围为硫酸30万吨/年、二氧化硫（中间产品）19.6万吨/年、三氧化硫（中间产品）24.5万吨/年，产品生产规模未发生变化；目前企业正常生产。
第四章 评价单元的划分与评价方法的选择
第一节 评价单元的划分结果
安全评价单元的划分原则是根据评价目标和评价方法的需要，在项目危险、有害因素分析的基础上，结合生产工艺特征、生产设备设施平面布局，参考典型事故及其原因分析，将系统划分为各个相对独立、具有明显特征界限的评价单元。

根据上述原则，结合实际情况，将该企业现状评价划分为如下评价单元：

1、外部安全条件及总平面布置单元

2、主要生产装置单元

3、公用及辅助工程单元

4、安全生产管理单元

第二节 评价方法的选择
一、选用的安全评价方法
安全评价方法是对项目的危险性、危害性进行分析、评价的工具，可以分为定性评价和定量评价。

定性评价主要是依据法规、标准、规范以及历史统计资料，依靠评价人员、专业技术人员、专家的经验和判断能力，对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性地分析。

定量评价主要是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标和规律（数学模型），对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量计算，安全评价的结果是一些定量的指标。按照安全评价给出的定量结果的类别不同，又分为概率风险评价法、伤害（或破坏）范围评价法和危险指数评价法。

根据该企业装置及其配套设施的工艺、设备、原料、产品的特性，按照科学、合理、适用的原则，对各个评价单元内危险有害因素导致事故发生的可能性和风险程度进行定性、定量评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级和相关结果，为企业制定安全对策措施提供科学依据。为此，本次评价选择以下定性和定量评价方法：

1、安全检查表法

2、预先危险性分析法

3、危险度评价

4、事故后果模拟
各评价单元与选择的评价方法对应关系见表4.2-1：

表4.2-1 评价单元与评价方法对应表
	序号
	评价单元
	评价方法

	
	
	安全检查表法
	预先危险性分析法
	危险度评价法
	事故后果模拟

	1
	外部安全条件及总平面布置单元
	√
	
	
	

	2
	主要生产装置单元
	√
	√
	√
	√

	3
	公用及辅助工程单元
	√
	√
	
	

	4
	安全生产管理单元
	√
	
	
	


注：表中“√”表示评价单元所采用的评价方法。
第七章 存在的问题及安全对策措施和建议
第一节 存在的主要问题及整改建议
一、本次评价过程中提出的问题隐患及整改建议
根据安全检查表评价中的检查情况，结合企业实际和行业经验，发现如下问题隐患，同时根据问题和隐患危害程度的高低，给出相应的紧迫程度和整改建议，具体见下表。
表7.1-2 本次评价过程中提出的问题隐患及整改建议
	序号
	存在的主要问题或隐患
	检查
依据
	紧迫
程度
	整改建议措施

	1
	现场警示标志、设备标识老化，未更新
	GB12801-2025

第5.7.4条
	中等
	应更新安全警示标志、设备标识

	2
	硫酸罐区北侧、南侧洗眼器损坏
	HG20571-2014
   第5.1.6条
	中等
	应更换洗眼器

	3
	硫酸罐区内管道保温破损
	HG20571-2014
第5.2.3条
	中等
	应更换管道保温

	4
	硫酸罐区内地面防腐破损
	HG20571-2014
第5.6.4条
	中等
	应修复罐区内破损地面

	 5
	双氧水储罐无设备标识及管道介质流向
	GB12801-2025

第5.7.4条
	中等
	双氧水储罐应增加设备标识及介质流向标识

	6
	双氧水打料泵平台无护栏
	HG20571-2014
第4.6.1条
	中等
	双氧水打料泵平台应增加护栏

	7
	部分管道法兰防喷溅设施损坏
	HG20571-2014
第5.6.3条
	中等
	应修复防喷溅设施


二、隐患整改情况复查
根据整改建议企业对存在的问题进行了整改，通过现场复查，企业接受整改建议并进行了整改。整改落实及复查情况见下表。
表7.1-3 本次提出的整改建议的落实情况
	序号
	存在的主要问题或隐患
	整改复查情况
	结论

	1
	现场警示标志、设备标识老化，未更新
	已更新安全警示标志、设备标识
	符合

	2
	硫酸罐区北侧、南侧洗眼器损坏
	已更换洗眼器
	符合

	3
	硫酸罐区内管道保温破损
	已更换管道保温
	符合

	4
	硫酸罐区内地面防腐破损
	已制定整改计划

	5
	双氧水储罐无设备标识及管道介质流向
	双氧水储罐已增加设备标识及介质流向标识
	符合

	6
	双氧水打料泵平台无护栏
	双氧水打料泵平台已增加护栏
	符合

	7
	部分管道法兰防喷溅设施损坏
	已修复防喷溅设施
	符合


第二节 评价结论
按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》《山东省安全生产条例》以及《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等的要求，本评价组对新泰市明瑞化工有限公司生产装置进行了危险化学品生产的安全现状评价。

该公司位于新泰市翟镇工业园，符合当地工业布局和城市规划要求；生产装置与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的八大场所的安全距离满足规定的要求；供水、供电、交通运输、周边环境和自然环境等外部条件能满足生产的要求；按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三[2017]121号、《山东省应
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