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	项目简介
	一、企业介绍
新余赣锋锂业有限公司（以下简称该公司）是江西赣锋锂业集团股份有限公司的全资子公司，成立于2020年10月20日。注册地址位于江西省新余市高新开发区阳光大道2668号，法定代表人为廖萃，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
万吨高纯锂盐改扩建项目于2025年2月5日取得了新余高新技术产业开发区发展和改革局项目备案批复，项目统一代码：2411-360500-04-05-886280。
新余赣锋锂业有限公司万吨高纯锂盐改扩建项目于2025年3月24日取得新余市应急管理局出具的安全条件审查意见书，文件字：余应急危化项目安条审字[2025]02号。
新余赣锋锂业有限公司万吨高纯锂盐改扩建项目安全设施设计由河北英科石化工程有限公司（化工石化医药行业工程设计化工工程甲级，A213009740）编制，并于2025年6月18日取得新余市应急管理局出具安全设施设计审查意见书，文件字：余应急危化项目安设审字[2025]03号。
主要设备施工、自动化安装调试单位为中工国际建设安装集团有限公司，中工国际建设安装集团有限公司具有石油化工工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级，证书编号D441051737。建筑施工单位为江西洲旭建设工程有限公司，江西洲旭建设工程有限公司具有建筑工程施工总承包壹级，证书编号D136220012。压力容器安装施工单位为江苏省工业设备安装集团有限公司，江苏省工业设备安装集团有限公司具有石油化工工程施工总承包一级，证书编号D132A07612。压力管道施工单位为新余赣锋化工有限公司（特种设备生产许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造）。
该项目监理单位为大洲设计咨询集团有限公司，大洲设计咨询集团有限公司具有工程监理综合资质；证书编号为E132009158。
该项目分两期进行建设，一期和二期工程均编制了试生产方案，操作规程等，并聘请相关专家对试生产方案进行了审查，万吨高纯锂盐改扩建项目（一期）试生产方案2025年10月31日新余高新区应急管理局出具了试生产方案回执，文件字：余危化项目备字[2025]5号，试生产期限为2025年10月31日至2026年10月30日。万吨高纯锂盐改扩建项目（二期）试生产方案2026年5月7日新余高新区应急管理局出具了试生产方案回执，文件字：余危化项目备字[2026]02号，试生产期限为2026年5月7日至2027年5月6日。
二、企业安全现状综述
1、该公司2023年取得了江西应急管理厅颁发的《危险化学品安全生产许可证》（证书编号：（赣）WH安许证字〔2021〕1142号），本次延期换证申请许可范围：氟化锂（25kt/a）、四氢铝锂（30t/a）、氨基锂（40t/a）。
2、该公司在役危险化学品生产装置涉及的危险化学品有氢氧化锂、二氧化碳（压缩的或液化的）、氟化氢、硫酸、液碱、盐酸、氟化锂、氨、氢化锂、无水乙醚、金属锂、无水氯化铝、N,N-二甲基甲酰胺（DMF）、二甲胺（尾气）、氢气（尾气）、甲酸（中间产物）、氨基锂、四氢铝锂、氩（液化的或压缩的）、氮（液化的或压缩的）、磷酸等。生产过程中涉及火灾、可燃气体爆炸、可燃液体蒸汽爆炸、容器爆炸、管道爆炸、中毒、窒息、灼烫、泄漏、触电、高处坠落、物体打击、机械致害、淹溺、厂内车辆致害、起重伤害、跌落及坍塌等危险因素，涉及毒物、高温、冻伤、粉尘、噪声与振动等有害因素。
3、新余赣锋锂业有限公司在役生产装置涉及重点监管危险化学品氟化氢、氨、无水乙醚、二甲胺（尾气）、氢气（尾气）、金属锂、四氢铝锂等，涉及的重点监管危险化工工艺有胺基化工艺；储存单元中5206-HF罐组构成一级危险化学品重大危险源。
4、企业现有生产装置安全设施符合国家法律、法规、标准、规范的要求。对各类防雷建筑物、化工生产装置、设备，采取了防雷防静电措施；对产生有毒有害物质的生产过程采取了防护和治理措施。
5、企业成立了安全管理组织机构，建立了较完善安全管理体系，制订了各级各类人员的安全生产责任制、各类安全管理制度和岗位安全操作规程；主要负责人、安全管理人员经应急管理部门培训考核合格，取得了考试合格资格证书；领导安全意识较强，重视安全生产工作，注重提高员工素质，从业人员和特种作业人员经培训考核合格，持证上岗。
7、企业成立了事故应急救援组织，制定了事故应急救援预案，并已备案，同时定期组织进行了消防及应急救援演练。
三、安全评价结论
在充分考虑该公司潜在的火灾、爆炸等危险性，综合考虑其他危险、有害因素，对照国家有关法律、法规和标准、规范，新余赣锋锂业有限公司针对在役装置存在的安全隐患项进行了整改。新余赣锋锂业有限公司危险化学品生产装置与设计图纸符合，安全生产设施有效投入使用，公司依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号的要求进行自动化的设计及安装，并已进行验收。该公司主要负责人、分管生产、技术、设备、安全负责人和专职安全管理人员、危险工艺操作人员、重大危险源操作人员等有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》的要求。企业已完成特殊作业审批与作业管理场景、人员定位场景（包含人员聚集风险监测预警功能）建设。
综上所述，新余赣锋锂业有限公司在役生产装置的安全生产条件符合相关的法律、法规和标准规范的要求，安全风险属可接受范围，符合安全生产条件。

	工艺流程
	1.铝系吸附剂生产工艺
铝系吸附剂生产以无水氯化锂、六水氯化铝、40%氯化锂溶液、32%氢氧化钠、DMF、PVC、PMMA等为原料，经粉体吸附剂的制备、吸附剂成型造粒、MVR废水处理、DMF精馏回收等工序得到铝系吸附剂。
2.四氢铝锂生产工艺
四氢铝锂生产以无水氯化铝、无水乙醚、氢化锂等为原料，经无水乙醚干燥、氯化铝乙醚溶液配制、氢化锂乙醚溶液配制、混合反应、过滤、氯化锂干燥、常压蒸馏、真空干燥、造粒包装、尾气冷凝回收等工序制的四氢铝锂。
3.氨基锂生产工艺
氨基锂生产以金属锂、氨气、硫酸等为原料，经一次装料、一次烧制、分层粉碎、二次装料、二次烧制、二次粉碎、混料包装等工序制得氨基锂。
4.磷酸二氢锂生产工艺
磷酸二氢锂生产以碳酸锂/磷酸锂、85%磷酸为原料，经调浆、反应、过滤除杂、蒸发浓缩、冷却结晶、分离洗涤、干燥、除磁、包装等工序制得磷酸二氢锂。
5.高纯碳酸锂生产工艺
高纯碳酸锂工艺包括高纯碳酸锂车间和纯水站，以外购氢氧化锂和碳酸锂为原料，经过投料调浆、碳化压滤、热解增浓、离心包装和烘干包装5个主要工序，得到高纯碳酸锂湿料和烘干高纯碳酸锂，部分送氟化锂车间使用，部分外售。
6.氟化锂工艺
1）电池级氟化锂工艺
电池级氟化锂工艺包括1#氟化锂车间和2#氟化锂车间，1#氟化锂车间和2#氟化锂车间的生产工艺一致。以氟化氢、高纯碳酸锂、二氧化碳为主要原料，经过投料调浆、碳化压滤、沉氟化锂、离心分离、烘干包装、提锂除氟及双极膜电渗析等工序，得到电池级氟化锂。
2） 工业级氟化锂工艺
工业级氟化锂工艺以碳酸锂、氟化氢等为主要原料，经过沉氟化锂、离心分离、烘干包装、微粉包装等工序，得到工业级氟化锂。
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