安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南昌思乐石油化工有限公司溪霞加油站安全现状评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年2月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 吴红玉 | 1200000000300398 | 025175 |
| 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
| 岳强 | 0800000000102212 | 002352 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、吴红玉 2025.01.25 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、吴红玉 2025.02.05 | | |
| 项目简介 | 南昌思乐石油化工有限公司溪霞加油站（以下简称“该加油站”）位于江西省南昌市新建区溪霞镇甘舍村，占地面积约1666.67㎡。该加油站于2021年04月21日注册成立，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人为李思乐，统一社会信用代码为91360122MA3ACJ8L15，注册地址位于江西省南昌市新建区溪霞镇甘舍村，经营范围为一般项目：汽油、柴油零售。该加油站主营的危险化学品为汽油和柴油。  该加油站于2021年05月25日取得了南昌市行政审批局颁发的成品油零售经营批准证书，编号：油零售证书第洪行0027号，有效期至2026年07月10日；于2022年06月16日取得了南昌市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，编号：赣洪应急经（甲）字[2022]0000063，有效期至2025年03月16日。  该加油站占地面积约1666.67㎡，站内设有4台30m³埋地卧式SF双层储罐（内钢外玻璃纤维）、4台加油机（4枪加油机1台，双枪加油机3台），油罐设置在站房东侧，其中2台0#柴油罐30m³，1台92#汽油罐30m³，1台95#汽油罐30m³，油罐总容量为120m³，折算总容量为90m³（柴油折半计算）；汽油卸油、加油设置了油气回收系统。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为三级加油站。 | | |
| 工艺流程 | 工艺流程简图 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |



