安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南昌县向塘供销社沙潭加油站安全现状评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年04月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 吴红玉 | 1200000000300398 | 025175 |
| 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
| 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.03.20 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.03.25 | | |
| 项目简介 | 南昌县向塘供销社沙潭加油站（以下简称“该加油站”）位于江西省南昌市南昌县向塘镇沙潭街。该加油站于1990年07月25日注册成立，企业类型为集体分支机构（非法人），负责人为吁阿芳，统一社会信用代码为913601217363760007，注册地址位于江西省南昌市南昌县向塘镇沙潭街，经营范围：许可项目（成品油零售、食品销售），一般项目（润滑油销售）。该加油站主营的危险化学品为汽油和柴油。  该加油站于2025年01月06日取得了由南昌市商务局变更颁发的成品油零售经营批准证书，编号：油零售证书第洪商0181号，有效期至2025年06月05日；于2022年07月22日取得了南昌市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，编号：赣洪应急经（甲）字[2022]0000084，有效期至2025年07月07日。  该加油站占地面积约2445.17㎡，站内设有4台埋地卧式SF双层储罐（内钢外玻璃纤维）、4台双枪加油机，油罐设置在站房东侧，其中1台0#柴油罐32m³，2台92#汽油罐20m³，1台95#汽油罐20m³，油罐总容量为92m³，折算总容量为76m³（柴油折半计算）；汽油卸油、加油设置了油气回收系统。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为三级加油站。  根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019修改版），该加油站行业分类代码和类别：[F5265]机动车燃油零售。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），该项目属于允许类项目，不属于限制、淘汰类；所采用的工艺、设备和产品均不在国家经贸委公布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一、二、三批）》范围内。 | | |
| 工艺流程 | 工艺流程简图 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |





