安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南昌宇泰化工有限公司安全现状评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年7月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 吴红玉 | 1200000000300398 | 025175 |
| [张志辉](http://cydj.5anquan.com/UILogin/BeforeUserInfoShow?id=052449649359356fb68cb442c043dea4&state=) | S011011000110193000138 | 038124 |
| 岳强 | 0800000000102212 | 002352 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、吴红玉2024.12.9 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、吴红玉2025.4.10 | | |
| 项目简介 | 南昌宇泰化工有限公司成立于2000年8月18日，为有限责任公司（自然人投资或控股），位于江西省南昌市安义县龙津镇樟灵岗，法人代表人：高小香，注册资金：壹仟陆佰万元整，经营范围：硅油（危险化学品除外）生产、批发、零售；硫酸、盐酸、磷酸、氨水、氢氧化钠、乙醇、甲醇、丙醇、二甲苯、电石批发、零售（贸易无仓储）（凭许可证有效期内经营，有效期至2018年7月25日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业取得由安义县应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，经营范围：硫酸、盐酸、磷酸、氨水、氢氧化钠、乙醇、甲醇、丙醇、二甲苯、电石等，经营方式为无仓储，有效期2022年11月26日至2025年11月25日。企业生产厂区位于江西省南昌市安义县龙津镇樟灵岗，建设有精细化工项目，具有年产10000吨硅油助剂的生产能力。  根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017(2019修改版)，企业所属行业类别为“C-制造业”目录下的“C2662，专项化学用品制造”。企业生产过程中涉及的物料中属于《危险化学品目录》（2015年版，2022年调整）中的危险化学品为氢氧化钾、燃料用柴油，企业生产的产品不属于危险化学品。企业不涉及重点监管的危险化学品；不涉及易制毒化学品；不涉及剧毒化学品；不涉及高毒物品；不涉及监控化学品；不涉及易制爆危险化学品，不涉及重点监管的危险工艺。该企业存在的危险、有害因素主要有：火灾、灼烫、触电伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、噪声、坍塌、淹溺等，存在的主要危害因素有：火灾、灼烫。 | | |
| 工艺流程 | 1、工艺流程框图  加热搅拌  投料  检测  端环氧硅油、偶联剂、植物油酸  20%工业盐溶液25%纯碱溶液  过滤出料  成品  图2.6-1 8090硅油助剂生产工艺流程图  2、工艺流程叙述  （1）投料：将原料端环氧硅油泵入反应釜，然后依次加入偶联剂、植物油酸、20%工业盐溶液、25%纯碱溶液；  （2）加热搅拌：升温至80℃；开启搅拌，转速设定为60转/min，保温12h；  （3）检验：检测质量；  （4）过滤出料：产品合格后，过滤出料，得到成品。 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |











