安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江西众和化工有限公司年产2400吨水性化环保型农药制剂建设项目（一期）安全验收评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年7月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 吴红玉 | 1200000000300398 | 025175 |
| 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
| 岳强 | 0800000000102212 | 002352 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、吴红玉2024.12.25 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、吴红玉2025.4.20 | | |
| 项目简介 | 江西众和化工有限公司位于江西省南昌市安义县安义工业园区（现名为安义高新技术产业园区）北一路，注册资本伍仟万元，法定代表人：连建东，属于有限责任公司，经营范围：非原药类农药生产、加工、复配、分装；其它化学品生产、销售；农药、农药中间体、医药中间体及其他化学品的生产、销售（仅限分支机构经营）；水溶肥、微生物肥生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  经过30多年的发展，江西众和化工有限公司已发展成为以农业制剂研发、生产和销售为核心，涵盖农药原药的研发生产和销售、现代农业科技园的打造为主营业务的一家农化产业集团公司，其中在农药制剂领域已发展成为全国规模最大、品种最全的制剂[农药](http://baike.baidu.com/view/61312.htm)厂家之一。企业占地面积45670.26㎡，原有设施有乳油复配车间（101）、粉剂车间（103）、丙类车间（104）、贮罐区（201）、成品仓库一（203）、粉剂仓库（204）、辅材仓库一（206）、辅材仓库二（207）、发配电间（301）、事故应急池（303）、综合办公楼（401）、研发楼（402）、食堂（403）、门卫一（404）、门卫二（405）。企业根据规划，建设年产2400吨水性化环保型农药制剂建设项目，本次验收为一期项目，一期产品包括水剂200t/a、悬浮剂1800t/a，项目已取得安义县科技和工业信息化局出具的备案通知（项目统一代码为：2020-360123-26-03-020241）。 | | |
| 工艺流程 | 1、流程叙述  将水加入搅拌混合罐中，开启搅拌，投入固体原药95%唏啶虫胺，持续搅拌，直到固体原药完全溶解，再将液体原药4209-J抽入搅拌混合罐中，最后将消泡剂和剩余水加入搅拌混合罐，搅拌2小时，得到均匀透明的液体，即为水剂。水剂产品通过泵输送至包装机包装，包装之后叉车运输至成品仓库储存。  2、工艺流程图 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |









