安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西安市高陵区三方石油有限公司渭桥石化加油站安全现状评价 | | |
| 完成时间 | 2025年8月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 赵 艳 | 1600000000201154 | 021833 |
| 项目组成员 | 王克士 | 1200000000200824 | 016666 |
| 张志辉 | 20211004615000001171 | 152203  06682 |
| 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
| 岳 强 | 0800000000102212 | 002352 |
| 技术专家 |  | | |
| 现场勘察人员及时间 | 赵艳、张志辉 2025年05月27日 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 赵艳、张志辉 2025年07月21日 | | |
| 项目简介 | 西安市高陵区三方石油有限公司渭桥石化加油站成立于2022年03月02日，位于陕西省西安市高陵区渭桥商业街。  西安市高陵区三方石油有限公司渭桥石化加油站位于陕西省西安市高陵区渭桥商业街。该加油站坐西朝东，东侧为210国道（主干道），东北侧电力线杆（杆高：7m）；南侧为同彤广告设计店铺（三类保护物）及业主洗车棚（三类保护物）；西侧为空地；北侧为农土产日用百货销售部（三类保护物）。该站的站址周围35米范围内无学校、医院、体育场等重要设施及重要建（构）筑物。该加油站安装1台四枪和1台两枪加油机，设置3个SF双层卧式埋地油罐（其中：2个30m³汽油储罐、1个 50m³柴油储罐），总储量为85m³（柴油折半计入总容积）。加油站采用了一次、二次及三次油气回收系统，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中 3.0.9 的规定，则该加油站等级为三级加油站。 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |

评价人员现场照片（项目负责人、项目组成员厂区门口及主要设施前打卡照片）









