安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西江锐新材料科技有限公司年新增6400吨镍基材料扩建项目安全验收评价报告

	完成时间
	2026年6月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	谢雨飞
	CAWS350000230200227
	043378

	项目组成员
	刘二平
	03320241036000000887
	37250438462

	
	于志勇
	2014033230330000003310230030  
	51190209624

	
	程冬红
	1500000000301714 
	026812

	
	王静
	1800000000300838
	034276

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	谢雨飞、刘二平 2026年6月7日

	现场核查的人员和时间
	谢雨飞、刘二平 2026年6月11日

	项目简介
	江西江锐新材料科技有限公司成立于2023年2月10日，注册地位于江西省新余市分宜县城西工业园区清宜路南侧，法定代表人为朱洪波。
江西江锐新材料科技有限公司年新增6400吨镍基材料扩建项目，具体包括3#车间、4#车间等以及与之配套的水、电等公用辅助设施，生产过程中的所需的氢气、氮气依托原有项目所建的氨分解站（不在本评价范围内），其他生活辅助设施等也依托原有项目。

	工艺流程
	1、 镍带/板、镍基合金带/板生产工艺流程
（1）切板配料（2）真空融化（3）板坯喷砂清理（4）二辊轧机开坯（5）罩式退火（6）四辊复轧（7）光亮连续退（8）六辊精轧（9）成品清洗（10）成品分条包装。
2、复合材料生产工艺流程
（1）原料检测（2）表面清洗（3）复合（4）复合强度检测（5）退火（6）轧制（7）成品退火（8）分条（9）成品检测（10）包装入库。


	被评价单位信息反馈情况
	满意
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