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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江铜同鑫环保科技有限公司资源综合利用及环保设备制造二期项目（酸库）安全验收评价报告 

	完成时间
	2026年8月3日

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黎财荣
	0800000000204012
	013051

	项目组成员
	徐顺星
	1100000000300932
	018803

	
	于志勇
	2014033230330000003310230030
	51190209624

	
	程冬红
	1500000000301714
	026812

	
	刘二平
	03320241036000000887
	37250438462

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、黎财荣2026.7.11

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、黎财荣2026.7.24

	项目简介
	江西江铜同鑫环保科技有限公司成立于2022年10月28日，属其他有限责任公司，是江西江铜环境资源科技有限公司的子公司，公司位于江西省上饶市广信区茶亭经济开发区发展大道88号。法人代表：姜国敏，注册资本：肆亿伍仟万元整。经营范围包括许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨），有色金属合金制造，有色金属合金销售，常用有色金属冶炼，金属废料和碎屑加工处理，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），高性能有色金属及合金材料销售，金属材料销售，冶金专用设备制造，冶金专用设备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，专用设备修理，普通机械设备安装服务，固体废物治理，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，水环境污染防治服务，非金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
该公司于2023年10月31日取得上饶茶亭经济开发区管理委员会印发的《江西省企业投资项目备案通知书》，项目名称为江铜同鑫环保科技有限公司资源综合利用及环保设备制造二期项目，项目统一代码为2310-361121-04-01-632649。本项目新建内容主要包括原料及配料系统、火法熔炼系统、湿法处理系统、刚性填埋场、生产辅助设施（制氧站、空压站、循环水系统、余热锅炉、收尘系统、制酸及脱硫系统、废水处理系统、水泵房、成品库房）及办公设施等。项目建成后，将形成年处理5万吨冶炼固废的生产规模，综合回收粗铜、铅锭、硫酸等产品，实现资源综合利用的目标。
该项目产品中的硫酸属于危险化学品，且需对外销售。根据《关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函》（安监总厅管四函〔2014〕43号）以及《江西省安监局关于加强冶金企业和有色金属企业安全监管工作的通知》（赣安监管三字〔2018〕48号）的要求，该公司需办理危险化学品经营许可证。

	工艺流程
	烟气制酸工序的硫酸总产量折98%H2SO4为38081t/a，日产98%H2SO4量为127t，通过综合管网泵送至酸库的浓硫酸罐储存。储存于酸罐中的硫酸通过管道流入装酸地下槽，经装酸地下槽泵泵送至装酸计量槽（高位槽），在重力作用下自流至自动装酸系统，从而完成装酸作业。
其工艺流程详见酸库工序工艺流程图，配置图详见酸库工序平面配置图。

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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