安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西南方稀土高技术公司年产8000吨稀土金属异地搬迁技改项目安全预评价

	完成时间
	2026年8月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黎财荣
	0800000000204012
	013051

	项目组成员
	刘二平
	03320241036000000887
	37250438462

	
	于志勇
	2014033230330000003310230030  
	51190209624

	
	程冬红
	1500000000301714
	026812

	
	王静
	1800000000300838
	034276

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黎财荣、刘二平 2026年8月2日

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	江西南方稀土高技术股份有限公司位于江西省赣州市赣县区稀金新材料产业园，法定代表人：潘建忠。
本项目为异地搬迁技术技改项目，于2022年4月14日取得江西钨业集团有限公司《关于江西南方稀土高技术股份有限公司稀土金属冶炼扩能技改异地搬迁项目立项的通知》（江钨投字〔2022〕7号）；2022年7月4日取得江西省工业和信息化厅印发的《江西省工业和信息化厅关于江西南方稀土高技术公司年产8000吨稀土金属异地搬迁技改项目核准的批复》（赣工信有色﹝2022﹞32号），项目统一代码：2206-360000-07-02-523109；项目因受供地等因素影响，导致项目进度滞后，未能按期实施，于2024年5月30日取得《江西省工业和信息化厅关于同意江西南方稀土高技术公司年产8000吨稀土金属异地搬迁技改项目延期开工的批复》（赣工信有色﹝2024﹞21号）；2025年7月22日，取得江西省工业和信息化厅《关于江西南方稀土高技术公司年产8000吨稀土金属异地搬迁技改项目建设情况的复函》，同意延期一年建设。

	工艺流程
	
本项目根据产品性质不同分别采用氟化物体系熔盐电解法和金属热还原法，其中金属镧、镨钕金属、金属钕、金属镨、镝铁合金、钆铁合金、钬铁合金采用熔盐电解法，金属铽、金属镝、金属钇采用钙热还原法，金属钐采用镧热还原法，本项目建成后可实现年产8000吨稀土金属及合金产品。

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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